|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam: | | | | | | | IMKL2015 – Dataspecificatie Utiliteitsnetten, Versie 1.1RC1 (2 december 2016) | | | | | | |
| Organisatie: Geonovum | | | | | | | Review issues en verwerking in versie 1.1RC1 | | |  | | | |
| Emailadres: | | | | | | |  | | |  | | | |
| 2016-04-22 | | | | | | |  | | |  | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | | 6 | | |  | | |  | |
| **Commentaar ID** | **Hoofdstuk, paragraaf** | **Type commentaar** | | **Commentaar** | | **Voorgestelde aanpassing** | | | **antwoord** | | | **Gerealiseerde aanpassing** | |
| [Note [1]](file:///C:\Users\pjanssen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\87FF00A3.tmp#RANGE!_ftn1) | [Note[3]](file:///C:\Users\pjanssen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\87FF00A3.tmp#RANGE!_ftn3) | |  | | [Note[4]](file:///C:\Users\pjanssen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\87FF00A3.tmp#RANGE!_ftn4) | | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
|  |  |  | | Format bronhoudercode is 5 postities.  BGT stelt 6 posities voor | | Zes alfanumerieke posities | | | overgenomen | | | verwerkt | |
|  |  |  | | AanduidingEisVoorzorgsmaatregel completeren met attributen voor aanlevering | |  | | | Zijn toegevoegd | | | verwerkt | |
|  |  |  | | Info bij net elementen kan in een aantal gevallen via annotatie en of via attributen worden opgenomen. Dat is niet duidelijk vermeld in het document | | Voeg dat toe. | | | Is toegevoegd | | | verwerkt | |
|  |  |  | | Definitie Gas Lage Druk:  Staat nu tot 200mbar | | Verander in tot en met 200mbar | | | Is veranderd | | | verwerkt | |
|  |  |  | | Bij AanduidingEisVoorzorgsmaatregel is het attribuut geometriebegrenzingFictief niet nodig. | | Verwijder attribuut | | | Is verwijderd | | | verwerkt | |
|  |  |  | | attribuut eisVoorzorgmaatregel bij AanduidingEisVoorzorgmaatregel staat in het model [1..\*] maar eisVoorzorgmaatregel kan nooit meer dan één keer voorkomen. | | Pas aan naar 1 | | | Is aangepast | | | verwerkt | |
|  |  |  | | Attributen voor labelpositie alleen relevant voor object Maatvoering en Annotatie. | | Verplaats deze attributen van object label naar Annotatie en Maatvoering | | | Is aangepast | | | verwerkt | |
|  |  |  | | Hoofdstuk 7 is nog maar beperkt ingevuld.  Meer informatie toevoegen over GML encoding | |  | | | Is toegevoegd | | | verwerkt | |
|  |  |  | | TechnischGebouw kan niet gerealiseerd worden. | |  | | | Is aangepast. TechnischGebouw is als objecttype opgenomen. | | | verwerkt | |
|  |  |  | | Er is een datatype stringOrNilReason op sommige attributen toegepast. Waarom? | |  | | | Is een fout. Is vervangen door CharacterString | | | verwerkt | |
|  |  |  | | Voeg bij de waardelijsten waar relevant een waarde voor **onbekend** en **overig** toe. | |  | | | Is toegevoegd bij een aantal waardelijsten | | | verwerkt | |
|  |  |  | | In het XSD zijn sommige associaties embedded of byReference en sommige alleen byReference. Waarom is dat? | |  | | | Alle associaties zijn byReference gemaakt. | | | Verwerkt | |
|  |  |  | | geoNauwkeurigheidXY is soms groter dan 1 meter. | | Voeg waarde onbekend toe | | | Waarde ‘onbekend’ is toegevoegd. | | | Verwerkt | |
|  |  |  | | In model zijn constraints nog niet goed uitgewerkt. | |  | | | Constraints zijn toegevoegd. Nog niet in OCL | | | verwerkt | |
|  |  |  | | Waardelijsten zijn nog niet voldoende uitgewerkt | |  | | | Werkgroepsessies hebben geleid tot stabiele lijsten | | | verwerkt | |
|  |  |  | | UtilityLinkSequence wel of niet toestaan? | |  | | | Nog open. Wel alvast een tekst opgenomen waarde UtilityLinkSequence voor gebruikt kan worden | | | Voor discussie | |
|  |  |  | | AanduidingVerzoekContact behandelen als ExtraDetailInfo.  En:  de beoogde functionaliteit met AanduidingVerzoekContact (nog)  niet beschikbaar stellen in de huidige versie van het IMKL. Ook de waarde van BijlageTypeValue “verzoekTotContact” moeten we ons inziens dan ook (nog) niet beschikbaar stellen. | |  | | | wordt ter controle nog voorgelegd aan de waterleidingbedrijven.  11 mei staat dit op de agenda van het KLO-Water. | | | Voor discussie | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |

AIP: geaccepteerd in principe

AMA: geaccepteerd met aanpassing

NA: niet geaccepteerd.

VD: Voor discussie